	

	PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMO ANKETA



	
	Data:
	
	
	

	Įmonės pavadinimas ir adresas:
	
	Atliko: (asmenų pavardės)

	Įmonės kodas –,  
adresas- 
	
	Direktorius, 



	Veikla/darbo vieta: (veiklos/darbo vietos pavadinimas) – akmens šlifavimas – pjovimas; automobilio vairavimas darbo metu.

	
	Darbuotojo profesijos: 
 AKMENS ŠLIFUOTOJAS  - PJOVĖJAS



	PAVOJUS
	Ar yra pavojus

	
	TAIP
	NE

	Kritimo ant lygaus paviršiaus pavojus
	|_|
	|_|

	judėjimas nelygiu su aštriais daiktais paviršiumi kur yra susižeidimo, įsidūrimo, parkritimo pavojus;
	|_|
	|_|

	 inventoriaus ir medžiagų nešiojimas – yra griuvimo, sutraiškymo, sąnarių apkrovimo, rankų susižeidimo, nugaros pažeidimo rizika;
	|_|
	|_|

	klojinių grindų perdėjimas kai yra sugriuvimo ar kritimo rizika;
	[bookmark: __Fieldmark__10079_1538537082]|_|
	|_|

	ant grindų yra nelygių plotų, nepritvirtintos apdailos, duobių, išlietų skysčių ir kt.; grindys kartais būna slidžios, pvz. kai jos būna drėgnos dėl valymo, išlietų skysčių (pvz., alyvos) 
	|_|
	|_|

	yra slenksčių arba kitų grindų lygio pakitimų;
	|_|
	|_|

	ant grindų yra gulinčių laidų;
	|_|
	|_|

	darbuotojai gali pargriūti arba paslysti dėl netinkamos avalynės;
	|_|
	|_|

	prie darbo zonas yra paliktų kokių nors kliūčių arba objektų (išskyrus tuos, kurių negalima pašalinti);
	[bookmark: __Fieldmark__10104_1538537082]|_|
	|_|

	kliūtys, kurių negalima pašalinti, nėra paženklintos;
	[bookmark: __Fieldmark__10109_1538537082]|_|
	|_|

	grindų ir judėjimo maršrutų apšvietimas nėra tinkamas.
	|_|
	|_|

	Pavojus, susijęs su darbu nepatogioje pozoje
	|_|
	|_|

	nepatogi padėtis dėl darbo paviršiaus lygio, kartotinių judesių, ergonomiškai nepritaikytų darbo vietų ir medžiagų išdėstymo;
	|_|
	|_|

	darbas arti aštrių daiktų, metalinių konstrukcijos elementų ir pan. kur yra sužeidimo ar įsidūrimo rizika;
	[bookmark: __Fieldmark__10130_1538537082]|_|
	|_|

	nepatogi laikysena dėl ankštų patalpų;
	[bookmark: __Fieldmark__10135_1538537082]|_|
	|_|

	darbas atliekamas virš galvos;
	|_|
	|_|

	darbas atliekamas stipriai susilenkus;
	|_|
	|_|

	darbas atliekamas tupint, klūpant;
	|_|
	|_|

	darbas atliekamas gulint.
	|_|
	|_|

	Pavojus, susijęs su daiktų griuvimu ir kritimu
	|_|
	|_|

	sandėliuojamų daiktų ar medžiagų griuvimo pavojus, sutraiškymas, prispaudimas, kritimas;
	|_|
	|_|

	sužalojimo rizika krintančiais iš aukščio daiktais;
	|_|
	|_|

	Pavojus, susijęs su mašinomis ir jų įranga
	|_|
	|_|

	mašinose yra pavojingų judančių dalių (įskaitant pagalbines dalis) be apsaugų;
	|_|
	|_|

	mašinos apsaugai nepakankamai apsaugo darbuotojo plaštakas, rankas ar kitas kūno dalis nuo sąlyčio su pavojingomis judančiomis dalimis;
	|_|
	|_|

	ne visi mašinų apsaugai gerai pritvirtinti ir gali būti lengvai pašalinti;
	[bookmark: __Fieldmark__10190_1538537082]|_|
	|_|

	tikimybė, kad koks nors objektas gali nukristi ant judančių mašinos dalių;
	|_|
	|_|

	apsaugai padaro mašinos valdymą nepatogiu ir apsunkina jį;
	|_|
	|_|

	mašina negali būti sutepta nepašalinant apsaugų;
	|_|
	|_|

	yra galimybė pašalinti apsaugas, nesustabdžius pavojingų judesių;
	|_|
	|_|

	yra neapsaugotų krumpliaračių, krumplių, skriemulių arba smagračių;
	|_|
	|_|

	yra atvirų diržinių ar grandininių pavarų;
	|_|
	|_|

	yra atvirų laikiklių grupių, kaiščių kreipiamųjų, riebokšlių ir kt.;
	|_|
	|_|

	operatorius sunkiai pasiekia įjungimo ir išjungimo pultą;
	|_|
	|_|

	vienu pultu naudojasi daugiau kaip vienas operatorius;
	|_|
	|_|

	naudojimas aštrių įrankių: peilių, kapoklių, rėžiklių, pjūklų;
	|_|
	|_|

	galinti būti išmesta medžiaga ar srovė (skystis po spaudimu, dujos, garai ir pan.);
	|_|
	|_|

	Pavojus, susijęs su rankiniais įrankiais
	|_|
	|_|

	įvairių aštrių įrankių naudojimas kai yra įsipjovimo pavojus;
	|_|
	|_|

	nešiojamų rankinių pjovimo, gręžimo, perforavimo, montavimo (elektrinių, pneumatinių, terminių ir kt.) įrankių naudojimas kai yra elektros, triukšmo, vibracijos, įpjovimo, perpjovimo, spinduliavimo pavojai ir rizika.
	|_|
	|_|

	Objektų ir dalių su pavojingais paviršiais ( šiurkštūs paviršiai, aštrūs kampai, galai, briaunos ir pan. ) naudojimas.
	|_|
	|_|

	Pavojus, susijęs su elektra
	|_|
	|_|

	darbas netoli/ šalia elektros instaliacijų kur yra elektros srovės smūgio pavojus;
	|_|
	|_|

	pjovimas, ar darbas prie apgadintos izoliacijos laidų kur yra elektros srovės smūgio rizika;
	|_|
	|_|

	ne pagal paskirtį naudojami elektros prietaisai;
	|_|
	|_|

	pažeisti elektros įrangos korpusai ar korpusai neapsaugoti nuo neleistino prisiartinimo;
	|_|
	|_|

	darbui naudojama elektros įranga be įžeminimo;
	|_|
	|_|

	yra pažeistų kištukų arba jų lizdų;
	|_|
	|_|

	galimybė naudoti drėgną elektros įrenginį arba naudoti elektros įrenginį, kai rankos arba drabužiai yra drėgni ar drėgnoje darbo vietoje.
	|_|
	|_|

	Pavojus, susijęs su cheminėmis medžiagomis 
	|_|
	|_|

	cheminių priemonių apdorojimo priemonių purškimas, kur yra apsinuodijimo, akių ar odos pakenkimo rizika;
	|_|
	|_|

	kontaktas su cheminėmis medžiagomis dėl kurių yra odos pažeidimo ar apsinuodijimo pavojus;
	|_|
	|_|

	paviršių valymas naudojant chemines medžiagas, kur yra apsinuodijimo, akių ar odos pakenkimo rizika;
	|_|
	|_|

	Gaisro  pavojus
	|_|
	|_|

	darbas susijęs su oksiduojančių ir degių medžiagų, tokiu, kaip dažai, apdailos medžiagos, klijai ir tirpikliai naudojimu ar saugojimu;
	|_|
	|_|

	yra užsidegimo šaltinių (pvz., atvira ugnis, elektros įranga, elektrostatiniai krūviai ar aukšta temperatūra);
	|_|
	|_|

	darbas netoli lengvai užsiliepsnojančių ar degių medžiagų;
	|_|
	|_|

	gaisro atžvilgiu pavojingose zonose nėra pirminiu gaisro gesinimo priemonių;
	[bookmark: __Fieldmark__10371_1538537082]|_|
	|_|

	pirminės gaisro gesinimo priemonės sunkiai pasiekiamos;
	[bookmark: __Fieldmark__10376_1538537082]|_|
	|_|

	gaisro atžvilgiu pavojingos zonos netinkamai paženklintos.
	[bookmark: __Fieldmark__10381_1538537082]|_|
	|_|

	Pavojus susijęs su apšvietimu
	|_|
	|_|

	darbas prieblandoje, prie dirbtinio apšvietimo ar blogai apšviestoje erdvėje;
	[bookmark: __Fieldmark__10391_1538537082]|_|
	|_|

	darbo vykdymo zonoje yra matomų šešėlių, kurie gali turėti įtakos darbo efektyvumui ir tikslumui;
	[bookmark: __Fieldmark__10396_1538537082]|_|
	|_|

	judėjimo zonose, koridoriuose, laiptinėse, sandėliavimo patalpose ir kt. nėra pakankamo apšvietimo, kad būtų galima saugiai judėti ir pastebėti kliūtis (tokias, kaip duobės grindyse, ant grindų gulintys objektai, laiptai, slidūs ar aplieti paviršiai, platformos kraštas ir kt.);
	[bookmark: __Fieldmark__10401_1538537082]|_|
	|_|

	ryški šviesa, spindintys paviršiai darbuotojams gali pabloginti objektų matomumą;
	|_|
	|_|

	matymo lauke yra pernelyg dideli kontrastai, galintys sukelti akių nuovargį ar nuolatinį poreikį joms adaptuotis;
	[bookmark: __Fieldmark__10411_1538537082]|_|
	|_|

	darbo zonoje yra atspindžių (tiesioginiai atspindžiai nuo poliruotų, šviesių ar blizgių paviršių), kurie gali pakeisti matomumą;
	|_|
	|_|

	apie darbo vietą yra daug skirtingai apšviestų zonų, kas gali sukelti regėjimo įtampą;
	[bookmark: __Fieldmark__10421_1538537082]|_|
	|_|

	esant dirbtiniam apšvietimui darbo aplinkos objektų ir žmonių odos spalva atrodo pakitusi;
	[bookmark: __Fieldmark__10427_1538537082]|_|
	|_|

	esant dirbtiniam apšvietimui negalima atskirti saugos spalvų;
	[bookmark: __Fieldmark__10432_1538537082]|_|
	|_|

	darbuotojai mato šviesos mirgėjimą;
	[bookmark: __Fieldmark__10437_1538537082]|_|
	|_|

	esant dirbtiniam apšvietimui atrodo, kad veikiančių mašinų besisukančios dalys nejuda (t. y. stebimas stroboskopinis efektas).
	[bookmark: __Fieldmark__10444_1538537082]|_|
	|_|

	Pavojus ir pakenkimai, susiję su triukšmu
	[bookmark: __Fieldmark__10449_1538537082]|_|
	|_|

	aukštas triukšmo lygis susidarantis dėl aplinkos triukšmo, patenkančio į pastatus;
	[bookmark: __Fieldmark__10454_1538537082]|_|
	|_|

	darbo triukšmas trukdo girdėti pavojaus signalus;
	[bookmark: __Fieldmark__10459_1538537082]|_|
	|_|

	pasitaiko labai didelių garso impulsų;
	[bookmark: __Fieldmark__10464_1538537082]|_|
	|_|

	triukšmas yra toks didelis, kad norint susikalbėti, reikalinga pakelti balsą;
	[bookmark: __Fieldmark__10469_1538537082]|_|
	|_|

	nevalingai pakeliamas balsas kalbant su žmonėmis kai išeinama iš savo darbo vietos;
	|_|
	|_|

	Pavojus susijęs su vibracija
	|_|
	|_|

	jaučiami stiprūs smūginiai krūviai;
	|_|
	|_|

	dirbami darbai (dažnai arba ilgą laiką), kai stovint ar sėdint gali būti jaučiama aiškiai suvokiama vibracija;
	|_|
	|_|

	darbai (dažnai arba ilgą laiką) naudojant rankinius elektros įrankius ir įrangą, kurie sukelia vibraciją 
	|_|
	|_|

	Pavojus susijęs su aplinkos klimatu
	|_|
	|_|

	darbas šaltyje ar karštyje veikiant saulės ultravioletiniams spinduliams ir yra terminio poveikio pavojus;
	|_|
	|_|

	 netinkama temperatūra: darbo patalpų temperatūra daug didesnė nei reikalinga fizinės veiklos intensyvumui;
	|_|
	|_|

	darbo vietoje blogas, labai sausas ar labai drėgnas oras, skersvėjai;
	|_|
	|_|

	karšta aplinka: artimai esantys įrengimai (krosnys) ar daiktai turintys aukštą temperatūrą, langai per kuriuos spigina saulė;
	|_|
	|_|

	šalta aplinka: darbas šaltoje arba šaldymo patalpoje;
	|_|
	|_|

	Pavojus susijęs su karštais ar šaltais paviršiais, medžiagomis
	|_|
	|_|

	darbas su atvira ugnimi;
	|_|
	|_|

	darbas su priemonėmis turinčiomis karštus darbo paviršius: prietaisai, įrankiai, degimo krosnys, karšti vamzdžiai ir pan.;
	|_|
	|_|

	darbas su (ar arti) karštais skysčiais, karštais garais;
	|_|
	|_|

	yra apsideginimo rizika karštų medžiagų purslais;
	|_|
	|_|

	yra kontaktas su: šaltomis ar šaldančiomis priemonėmis, sausu ledu, šaltais vamzdžiais, metalo dalimis, šaltomis darbo medžiagomis; 
	[bookmark: __Fieldmark__10558_1538537082]|_|
	|_|

	Pavojus susijęs su apmokymo trūkumu
	|_|
	|_|

	nepakankama personalo mokymo, informavimo ir saugos instrukcijų duomenų bazė;
	[bookmark: __Fieldmark__10568_1538537082]|_|
	|_|

	darbo vietoje nepilnai sukomplektuotas personalas tinkamai ir saugiai darbui atlikti;
	[bookmark: __Fieldmark__10573_1538537082]|_|
	|_|

	darbuotojai nesupažindinti su pavojais ir saugos reikalavimais darbo vietoje;
	[bookmark: __Fieldmark__10578_1538537082]|_|
	|_|

	darbuotojai tinkamai neišmokyti naudotis apsauginėmis priemonėmis;
	[bookmark: __Fieldmark__10583_1538537082]|_|
	|_|

	personalas nėra parengtas bet kurio nelaimingo atsitikimo atveju suteikti pirmai pagalbai sužeistiesiems;
	|_|
	|_|

	Kiti pavojai
	|_|
	|_|

	Psichosocialiniai rizikos veiksniai.
	|_|
	|_|
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